Có

Chu kì của 1 bit Tserial = 105 uS

* Rbaud = 1/105.10^-6 = 9523.8 baud/s

