Cách nào truyền dữ liệu nhanh nhất: Giao tiếp 8 bit tại vì có thể truyền 8 bit(1 kí tự) 1 lúc còn giao tiếp 4 bit chỉ có thể truyền 4 bit 1 lúc -> phải 2 lần truyền cho 1 kí tự, I2C chỉ truyền được 1 bit 1 lúc

Cách nào giúp tiết kiệm chân: I2C vì chỉ xài 2 chân truyền dữ liệu SDA và SCL