|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Module | IC giao tiếp | VĐK |
| NRF2401 |  | MISO – P16  SCK – P17  CE – P12  IRQ – P14  MOSI – P11  CSN – P13 |
| LCD1602 |  | Port 1 |
| Buzzer | ULN2003D | P25 |
| DS1302 |  | SCLK – P36  I/O – P34  CE – P35 |
| 8\*8 LED | 74HC595 | RCLK – P35  SER – P34  SRCLK – P36 |
| LED đơn | 74HC138 | A – P22  B – P23  C – P24 |
| Hồng ngoại |  | P32 |
| DS18B20 |  | P37 |
| Button |  | P30,P31,P32,P33 |
| KeyPad 4x4 |  | Port 1 |
| Module 8 led 7 đoạn | 74HC245 | Port 1 |
| EEPROM 24C02 |  | P21 – SCL  P20 - SDA |